# 气压监视，RE-signal S1

根据气压的变化，气动装配工具提供气压信号，指示工具达到了拧紧的哪个阶段。

在 RE-控制器盒中，当气压达到一定值后定时器就被启动。

气压水平 1 (P1) 启动一个定时器，检查拧紧周期是否太短。

气压水平 2 (P2) 启动一个定时器，检查从离合器松开到操作人员松开扳机的时间，确保这个时间不会太短。

控制器测量通过马达的压差。

应注意的是，系统不测量扭矩！工具安装扭矩/扭矩输出的定期检查必须单独进行。

RE 控制器检查空气管路压力。空气管路系统中最常见的问题之一是压力变化。如果压力下降太多，工具可能会失速和/或扭矩不正确。如果压力下降太多，RE 控制器将发出信号。

RE 控制器检测出下列情况时会报警：

- 漏打螺栓

- 过早切断动力

- 螺纹剥落

- 交叉螺纹

- 重复打紧

- 气压下降

工具内的气压通过小软管测量（参见可选配件 - RE-Signal 套件）并转换为数字信号。该信号在 RE 控制器中处理。RE 控制器为操作员提供关于拧紧是否正常的即时视觉和音频反馈。

更多信息请参阅小册子 9833 1358 01。