# Åtdragning av gängade anslutningar

Åtdragningsmomenten som anges i listan med sprängvyer i ServAid (se Reservdelsavsnittet i https://servaid.atlascopco.com) har fastställts för att få rätt spännkraft och för att förhindra för att hindra gängade förband från att lossna.

Vid service på dessa delar måste de kunna öppnas utan att förstöras. Under särskilda omständigheter (beroende på applikation och användning) kan delarna emellertid lossna efter en tids drift. I sådana fall kan momentet ökas med 10-20%. Vid behov kan även någon typ av gänglåsvätska, låg eller medium, användas.

I detta avsnitt

- Exempel