# Utahování šroubových spojů

Utahovací momenty uvedené v nákresech zařízení na ServAid (viz oddíl Náhradní díly na adrese https://servaid.atlascopco.com) jsou určeny k dosažení správné svěrné síly a k zabránění uvolnění dílů.

Při provádění údržby těchto dílů musí být možné otevřít je bez poškození. Za zvláštních okolností (v závislosti na aplikaci a použití) se však díly mohou po určité době provozu uvolnit. V takových případech lze moment zvýšit o 10–20 %. V případě potřeby lze také použít nějaký typ slabé nebo středně silné kapaliny na zajištění závitu.

V této části

- Příklad