# Осмотр деталей электродвигателя

- (R) Подлежит замене (из кода заказа комплекта для обслуживания ) при каждом осмотре.

- Торцевые крышки. Убедитесь, что на крышках нет зазубрин и царапин. Если они неглубокие, отшлифуйте фронтальную плоскость с помощью тонкошлифовальной пасты. Выполните тщательную очистку.

- Ротор: Убедитесь, что на торцевых поверхностях отсутствуют отметины и заусенцы. Убедитесь, что шлицы не изношены и не имеют трещин;

- Цилиндр: Убедитесь, что на внутренней поверхности нет зазубрин и царапин. Если они неглубокие, отшлифуйте поверхность с помощью тонкошлифовальной ткани.