# 공기압 모니터링, Re-신호 S1

보고용 공압식 조립 도구는 공압 변화를 통해, 공구가 도달한 조임 사이클의 부분을 나타내는 공압 신호를 제공합니다.

RE-제어기 상자에서 타이머는 특정 압력 수준에 도달하면 트리거됩니다.

압력 수준 1 (P1)은 조임 사이클이 너무 짧지 않은지 확인하는 타이머를 작동합니다.

압력 수준 2 (P2)는 클러치가 해제된 시점부터 작업자가 트리거를 해제하여 너무 짧지 않은지 확인하는 때까지의 시간을 확인하는 타이머를 작동합니다.

제어기는 모터 위의 차압을 측정합니다.

시스템은 토크를 측정하지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 공구의 설치된 토크/토크 출력의 정기 점검은 별도로 수행해야 합니다.

RE-제어기는 공기 라인 압력을 점검합니다. 공기 배관 시스템에서 가장 흔한 문제들 중 하나는 압력 변화입니다. 압력이 너무 많이 떨어지면 공구가 작동하지 않거나/또는 토크가 정확하지 않을 수도 있습니다. RE-제어기는 압력이 너무 떨어지면 신호를 보냅니다.

Re-제어기는 다음을 감지하면 운용자에게 경고합니다:

- 체결 놓침

- 조기 공구 멈춤

- 스레드 뭉개짐

- 크로스 스레딩

- 리히트

- 공기 공급 저하

공구 내부의 공압은 소형 호스 (선택적 액세서리 - 키트 RE-신호 참조)를 통해 측정되고 디지털 신호로 변환됩니다. 이 신호는 RE-제어기에서 처리됩니다. RE-제어기는 운용자에게 조임 상태가 OK인지 아닌지에 대한 즉각적인 시각적 및 청각적 피드백을 제공합니다.

자세한 정보는, 9833 1358 01 소책자를 참조하십시오.