# Inspección de las piezas del motor

- (R) To be replaced (from Service kit Ordering No. ) at every overhaul.

- Placas de los extremos: Compruebe que no estén marcadas ni arañadas. Si estos son poco profundos, púlalos con pasta de esmerilado fina contra un plato de arrastre. Limpiar completamente.

- Rotor: Compruebe que las superficies de los extremos no presente marcas ni rebabas. Compruebe que las lengüetas no están gastadas o dañadas

- Cilindro: Compruebe que el interior no esté marcado ni arañado. Si estos son poco profundos, púlalos con una hoja de esmerilado fina.