# Kontroll av motordelar

- (R) Behöver bytas ut (från servicesatsen beställningsnr ) Vid varje oversyn.

- Ändplattor: Kontrollera så de inte är spruckna eller repade. Om reporna är grunda, kan de poleras med fin slippasta mot en plan skiva. Rengör noga.

- Rotor: Kontrollera så att ändytor inte har några märken eller utstående kanter. Kontrollera att räfflorna inte är slitna eller spruckna

- Cylinder: Kontrollera att hålet inte är sprucket eller repigt. Om reporna är grunda, kan de poleras med en fin slipningsduk.