1. EP8PTI45 HR10-MT-L
2. Bedienung

# Bedienung

- Ergonomie-Richtlinien
- Betriebsanleitung
  - Luftdrucküberwachung, RE-Signal
  - Optimierung der Werkzeugleistung
  - MultiTrim-Funktion
  - Wann das AutoTrim-Ventil oder Trim-Ventil verwendet werden sollte
  - Wechsel zur Trim-Funktion
  - Einstellen des Trim-Ventils
  - Wechsel zur AutoTrim-Funktion
  - Einstellen des AutoTrim-Ventils
  - Einstellung des Anziehmoments
  - Drehmomentkontrolle - Messung des Restdrehmoments an Ist-Gelenk
  - Einstellung des Anzugsmoments bei Verwendung der AutoTrim-Funktion
  - Einstellung des Anzugsmoments bei Verwendung der Trim-Funktion