# Pokyny k plnění a výměně oleje v pulzní jednotce

Potřebné vybavení k plnění nebo výměně oleje:

- olej pro pulzní jednotky Atlas Copco,

- Sada pro plnění oleje pulzní jednotky Atlas Copco.

  Objednací čísla náhradních dílů naleznete na stránce https://servaid.atlascopco.com.

Souprava k plnění oleje

- 2 x adaptér M3

- 2 x adaptér M4

- 4 x hadice o délce 540 mm

- 2 x hadice o délce 50 mm

- 1 x hadice o délce 120 mm

- 1 x injekční stříkačka 50 ml

- 1 x injekční stříkačka 1 ml

- 4 x zástrčka

- 5 x přípojka

- 2 x přípojka

- 2 x nádoba

- 2 x kryt

1. Vložte impulzní jednotku do svěráku tak, aby byl výstupní otvor v nejvyšším bodě.

2. Odstraňte šroub kryjící vstupní otvor. Dbejte, aby o-kroužek byl na šroubu a nezůstal v pulzní jednotce. Konec hadice s konektorem připojte ručně k pulzní jednotce.

3. Z nádoby s olejem naplňte velkou injekční stříkačku na maximum.

   Vždy používejte nový olej do pulzní jednotky Atlas Copco.

4. Z plnicí hadice sejměte uzávěr a připojte injekční stříkačku k hadici.

5. Z pulzní jednotky sejměte šroub kryjící vstupní otvor. Dbejte, aby o-kroužek byl na šroubu a nezůstal v pulzní jednotce. Připojte k pulzní jednotce zpětnou hadici.

6. Ze zpětné hadice sejměte uzávěr a připojte ji k nádobě s olejem.

7. Začněte plnit pulzní jednotku olejem z velké injekční stříkačky. Při plnění pulzní jednotky olejem budou vycházet vzduchové bubliny.

8. Otáčejte upínacím nástavce dozadu a dopředu a zároveň doplňujte olej, dokud z pulzní jednotky vycházejí vzduchové bubliny.

9. Při doplňování oleje otáčejte pulzní jednotkou dokola, aby bylo zajištěno, že v pulzní jednotce nezůstanou žádné vzduchové bubliny.

10. Vyjměte zpětnou hadici z nádoby s olejem a do konce zpětné hadice vložte uzávěr.

11. Z výstupního otvoru pulzní jednotky vyjměte zpětnou hadici. Vraťte kryt šroubu otvoru výstupu zpět na místo.

12. Nyní umístěte pulzní jednotku do svěráku se vstupním otvorem směřujícím nahoru.

13. Vyjměte injekční stříkačku z plnicí hadice a hadici uzavřete pomocí uzávěru.

14. Vyjměte hadici na plnění olejem z pulzní jednotky.

15. Pomocí malé injekční stříkačky vyjměte správné množství oleje podle tabulky Plnění oleje.

16. Vraťte kryt šroubu otvoru vstupu zpět na místo.

## Plnění oleje

Snížení množství oleje (X) z pulzní jednotky naplněné na 100 % | Přibližný obsah oleje v pulzní jednotce
--- | ---
0.5 ± 0,05 ml | 9 ml