# Manutenção Preventiva

Existem vários critérios que afetam a necessidade de serviço em ferramentas EP, como: tipo de junta, nível de torque de duração do aperto, taxa de produção, pressão do ar e qualidade do ar. As recomendações são baseadas em um Aperto de Referência, conforme listado na tabela abaixo. Os intervalos de serviço e soluções de serviço são baseados na experiência e testes internos.

## Aperto de Referência

Tamanho da ferramenta | Nível de torque do torque máximo | Tempo de aperto | Taxa de produção - apertos/hora
--- | --- | --- | ---
EP 5-6 PTI | 70-80 % | 1 segundo | 600
EP 7-8 PTI | 70-80 % | 1 segundo | 600
EP 9 PTI | 70-80 % | 1,5 segundos | 500
EP 11 PTI | 70-80 % | 1,5 segundos | 500
EP 13 PTI | 70-80 % | 1,5 segundos | 400

A instalação do ar e a qualidade do ar do Aperto de Referência devem estar de acordo com as recomendações das Instruções do Produto. Desvios das condições acima podem afetar os intervalos de serviço.