# Teste de condição da ferramenta

## Condições de teste

Temperatura da unidade de pulso: cerca de 20 °C.

Pressão de ar dinâmica: 4 bar (58 psi).

Tamanho da mangueira: Ø 10 mm, Comprimento da mangueira: 3 m

A | Transdutor de Torque estático SRTT
B | Analisador ST (definido em 850 Hz)

1. Teste a velocidade livre na direção adiante com o tacômetro.

   Certifique-se de que a ferramenta é operada na velocidade máxima independentemente da configuração de Ajuste ou AutoTrim. Se a ferramenta for usada com AutoTrim, teste também o funcionamento da AutoTrim.

2. Teste o torque máximo e a frequência de pulso definindo a frequência do filtro no Analisador ST em 850 Hz.

   Teste o torque máximo e a frequência de pulso no sentido inverso com um transdutor de torque estático SRTT. O tempo de aperto é de aproximadamente 1 segundo.

3. Verifique o mecanismo de desligamento.

   Faça alguns apertos para garantir que a ferramenta desliga corretamente.

Uma ferramenta em boas condições deve atingir os valores a seguir:

Modelo | Velocidade livre (rpm) | Frequência de pulso CCW estático (Hz) | Torque máximo CCW estático (mínimo) (Nm)
--- | --- | --- | ---
EP8PTI45 HR10-MT-L | 5700 -10%/+25% | 14-21 | 49

A frequência de pulso correta indica que o motor de ar e a unidade de pulso estão em bom estado. Se a frequência de pulso for muito alta - adicione mais óleo. Se a frequência de pulso for muito baixa - reduza o nível de óleo.