# 펄스부를 위한 오일 주입/교체

오일 주입 및 오일 교체에 필요한 장비:

- Atlas Copco 펄스부 오일.

- Atlas Copco 펄스부 오일 주입 키트.

  예비 부품 주문 번호에 대한 자세한 내용은, https://servaid.atlascopco.com 웹 사이트를 참조해 주세요.

오일 주입 장비 키트

- 2 × 어댑터 M3

- 2 × 어댑터 M4

- 4 x 호스 길이 540 mm

- 2 x 호스 길이 50 mm

- 1 x 호스 길이 120 mm

- 1 x 시린지 50 ml

- 1 x 시린지 1 ml

- 4 × 플러그

- 5 × 연결부

- 2 × 연결부

- 2 × 캔

- 2 × 커버

1. 배출 구멍 전체가 가장 높게 위치하도록 바이스에 펄스부를 각지게 배치해 주세요.

2. 유입구 구멍을 덮는 나사를 분리해 주세요. O링이 펄스부 남아있지 않고 나사에 있는지 확인해 주세요. 호스 연결부 끝이 펄스부에 오도록 주입 호스를 손으로 부착해 주세요.

3. 오일 캔에서 오일 시린지를 최대 용량으로 채워 주세요.

   항상 새 Atlas Copco 펄스부 오일을 사용해 주세요.

4. 주입 호스에서 스톱 플러그를 분리한 후 호스에 시린지를 연결해 주세요.

5. 펄스부의 배출부 구멍을 덮는 나사를 분리해 주세요. O링이 펄스부 남아있지 않고 나사에 있는지 확인해 주세요. 펄스부에 리턴 호스를 연결해 주세요.

6. 리턴 호스에서 스톱 플러그를 분리하고 이를 오일 캔에 연결해 주세요.

7. 큰 시린지에서 펄스부로 오일 주입을 시작해 주세요. 펄스부에 오일을 주입할 때, 기포가 나옵니다.

8. 펄스 장치에서 더 이상 기포가 나오지 않을 때까지 오일을 채우는 동안 앤빌을 앞뒤로 돌려주세요..

9. 오일을 채우는 동안 전체 펄스 장치를 회전하여 펄스 장치 내부에 기포가 남아있지 않게 해 주세요.

10. 오일 캔의 리턴 호스를 분리하고 리턴 호스 끝에 리턴 플러그를 연결해 주세요.

11. 펄스부의 배출부 구멍에서 리턴 호스를 분리해 주세요. 배출부 구멍을 덮는 나사를 원래 위치로 다시 놓아주세요.

12. 이제 유입구 구멍이 위쪽으로 오도록 펄스부를 바이스에 배치해 주세요.

13. 주입 호스에서 시린지를 분리하고 주입 호스에 스톱 플러그를 연결해 주세요.

14. 펄스부에서 오일 주입 호스를 분리해 주세요.

15. 작은 주사기를 사용하여 적절한 양의 오일을 오일 충진표를 참조하여 적절히 추출해 주세요.

16. 유입부 구멍을 덮는 나사를 원래 위치로 다시 놓아주세요.

## 오일 충진

100% 찬 펄스부에서 오일 감소(X) | 펄스부 내의 대략적 오일 양
--- | ---
0.5 ± 0.05 ml | 9 ml