# Профилактическое техобслуживание

Несколько критериев влияют на необходимость в обслуживании инструментов EP, как то: тип соединений, уровень момента затяжки и продолжительность затяжки, скорость выполнения работ, давление и качество воздуха. Рекомендации основаны на «эталонной затяжке» согласно таблице ниже. Периодичность и методы обслуживания выбраны исходя из опыта и внутреннего тестирования.

## Эталонная затяжка

Размер инструмента | Уровень максимального момента | Время затяжки | Скорость выполнения работ, операций затяжки в час
--- | --- | --- | ---
EP 5-6 PTI | 70–80 % | 1 секунда | 600
EP 7-8 PTI | 70–80 % | 1 секунда | 600
EP 9 PTI | 70–80 % | 1,5 секунды | 500
EP 11 PTI | 70–80 % | 1,5 секунды | 500
EP 13 PTI | 70–80 % | 1,5 секунды | 400

Установка подачи воздуха и качество воздуха при эталонной затяжке должны соответствовать рекомендациям в Инструкциях к изделию. Отклонения от указанных выше условий могут влиять на периодичность обслуживания.