1. EP8PTI45 HR10-MT-L
2. Funzionamento

# Funzionamento

- Linee guida ergonomiche
- Istruzioni per l'uso
  - Monitoraggio della pressione dell'aria, segnale RE
  - Ottimizzazione delle prestazioni dello strumento
  - Funzione MultiTrim
  - Quando usare la valvola AutoTrim o Trim
  - Passaggio alla funzione Trim
  - Regolazione della valvola Trim
  - Passaggio alla funzione AutoTrim
  - Regolazione della valvola AutoTrim
  - Impostazione della coppia di serraggio
  - Controllo della coppia: misurazione della coppia residua sul giunto effettivo
  - Impostazione della coppia di serraggio quando si utilizza la funzione AutoTrim
  - Impostazione della coppia di serraggio quando si utilizza la funzione Trim