# Ispezione quotidiana

- Assicurarsi che l'utensile sia in buone condizioni e che non siano presenti danni visibili a occhio nudo.

- Assicurarsi che la connessione e l'installazione dell'aria siano corrette. Ascoltare per verificare se sono presenti perdite d'aria.

- Assicurarsi che le prese e le prolunghe non presentino danni visibili a occhio nudo.

- Assicurarsi che la pressione dell'aria sia corretta.

- Ascoltare per verificare che non siano presenti rumori inattesi durante l'esecuzione dell'utensile.