# Réglage du couple de serrage

L’utilisation de l’outil au-delà du couple maximum recommandé peut provoquer un mauvais fonctionnement et une usure prématurée.

Toujours effectuer un contrôle du couple de serrage sur le raccord en question.

1. Retirez le bouchon à fente situé à l'avant de l'outil.

2. Tournez l'unité hydraulique jusqu'à ce que vous voyiez la vis de réglage dans le trou.

3. Commencez à un couple bas et augmentez jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau de couple souhaité.