# 펄스부 내 오일 레벨

공구가 제대로 작동하려면 펄스부 내 오일 레벨이 중요합니다.

펄스부에 오일을 더하기 위한 필요는 주로 조임, 토크 수준, 펄스 횟수(조임 시간)에 따라 달라집니다.

낮은 오일 레벨에서 공구를 작동하면 펄스부 내 부품이 빠르게 마모됩니다. 이는 공구 성능 및 정확도에 영향을 줍니다.

오일을 주입한 후에는 항상 조임 토크를 점검하십시오.

## 펄스부 내 낮은 오일 레벨 탐지

- 더 긴 조임 시간

- 특히 공구가 한동안 사용되지 않은 경우의 매우 높은 펄스 주파수.

- 낮은 토크 또는 비정상 토크 변화(분산 증가).

- 공구가 차단되지 않음.

"공구 시험 조건"을 참조하여 펄스 주파수 측정을 위해 정적인 토크 변환기 또는 토크 시험 장치에 연결된 인라인 변환기를 사용하여 측정합니다.

관련 정보

- 공구 조건 시험
- 토크 점검 - 실제 조인트의 잔류 토크 측정