# Maintenance préventive

Plusieurs critères influencent la nécessité d’un entretien des outils EP : type de joint, niveau de couple et durée du serrage, taux de production, pression d'air et qualité d’air. Les recommandations sont basées sur Serrage de référence, comme listées dans le tableau. La périodicité d’entretien et les solutions d’entretien sont basées sur l’expérience et les tests en interne.

## Serrage de référence

Taille d'outil | Niveau de couple du couple maxi. | Temps de serrage | Taux de production serrage/heure
--- | --- | --- | ---
EP 5-6 PTI | 70-80 % | 1 seconde | 600
EP 7-8 PTI | 70-80 % | 1 seconde | 600
EP 9 PTI | 70-80 % | 1,5 seconde | 500
EP 11 PTI | 70-80 % | 1,5 seconde | 500
EP 13 PTI | 70-80 % | 1,5 seconde | 400

L’installation d’air et la qualité d’air pour le Serrage de référence doivent être conformes aux recommandations données dans les Instructions du produit. Les déviations par rapport aux conditions ci-dessus peuvent avoir une incidence sur les intervalles de service.