# Preventivní údržba – stupeň 1

Údržba se provádí po 175 000 – 225 000 cyklech utažení (viz podmínky referenčního utažení) nebo jednou za rok podle toho, co nastane dříve.

Pro dosažení maximálního výkonu nástroje dodržujte níže uvedené pokyny a používejte doporučené servisní nástroje a servisní sady společnosti Atlas Copco. Vždy používejte utahovací moment a maziva doporučené společností Atlas Copco.

## Rukojeť nástroje:

- Vizuálně zkontrolujte stav z hlediska poškození.

- Zkontrolujte upevnění a uvolňovací body.

- Zkontrolujte průchodku v pouzdru pulsní jednotky a povrch místa doteku.

- Vyčistěte vstupní sítko.

## Vzduchový motor:

- Vizuálně zkontrolujte stav z hlediska poškození.

- Vyměňte lopatky.

- V případě potřeby vyměňte ložiska.

## AutoTrim/Trim:

- Otevřete a zkontrolujte součástky, zda nejsou poškozené, opotřebované nebo zablokované.

- Očistěte jehlový ventil (pouze AutoTrim).

- V případě potřeby vyměňte těsnění (pouze AutoTrim).

- Smontujte a seřiďte podle příslušných pokynů.

## Spouštěcí a zpětný ventil:

- Zkontrolujte těsnost a funkčnost.

- Zkontrolujte o-kroužky a těsnění, v případě potřeby je vyměňte.

## Tlumič

- Otevřete součásti a zkontrolujte jejich stav, v případě potřeby je vyměňte.

- Vyměňte filtr.

## Pulzní jednotka

- Zkontrolujte uzavírací mechanismus.

- Zkontrolujte čtyřhran a šestihran, zda nevykazují trhliny nebo nejsou opotřebované.

- Seřizovací momentový šroub musí mít dostatečné tření tak, aby se předešlo náhodné změně nastavení během provozu.

- Vyměňte olej podle potřeby.

- Dbejte, aby frekvence impulzů byla v rámci mezních hodnot, viz část Test stavu nástroje.

Relevantní informace

- Pokyny k plnění a výměně oleje v pulzní jednotce
- Preventivní údržba
- Test stavu nástroje