# Проверка крутящего момента - остаточные измерения на фактическом стыке

1. Обязательно используйте при затяжке то же самое оборудование, например удлинители и втулки, и давление воздуха, что и на фактическом соединении.

2. При проверке момента затяжки на фактическом соединении мы рекомендуем использовать ключ ST с настройкой измерения остаточного момента*.

* Момент, необходимый для начала перемещения резьбы крепежа (включая его головку), к которому прилагается момент, по ответной резьбе.

A | Реальное соединение
B | Динамометрический ключ с мониторингом

1. Выполните затяжку.

2. Измерьте результат с помощью динамометрического ключа с мониторингом.