# Контроль давления воздуха, RE-сигнал

Инструмент можно подключать к приборам контроля давления, чтобы контролировать процесс затяжки. Сигнал давления от инструмента (дифференциальное давление в электродвигателе) можно использовать, чтобы выявить:

- Непопадание в крепежные детали

- Спуск переключателя до достижения установленного момента затяжки

- Сорванную резьбу

- Завинчивание с перекосом

- Повторные удары

- Перебои в подаче воздуха

Чтобы подключить инструмент к приборам контроля давления, мы рекомендуем использовать комплект для подключения, код заказа см. в разделе Дополнительные аксессуары https://servaid.atlascopco.com.

Приборы контроля давления не измеряют момент затяжки.

## Сборка комплекта для подключения.

## Диаграмма сигнала давления воздуха