# Justera AutoTrim-ventilen

Kontrollera regelbundet AutoTrim-ventilens funktion.

AutoTrim-ventilen ger ett reducerat varvtal, och efter 1-2 pulser växlar det automatiskt över till full hastighet/kraft. Om så inte är fallet, följer du steg 1-3.

1. Kontrollera att AutoTrim-funktionen har aktiverats korrekt.

2. Kontrollera det rekommenderade sänkta (fria) varvtalet, enligt tabellen AutoTrim-inställningar för vanliga tryckverktyg eller AutoTrim-inställningar för lågtrycksverktyg. Justera om det behövs.

   Justering av sänkt (fritt ) varvtal

3. Justera ventilen för växlingspunkt.

   Justering av ventilen för växlingspunkt

- Om ventilen är för stängd växlar inte AutoTrim-ventilen till full hastighet och kraft när pulseringen startar. Vrid ventilen motsols 90 grader för att hitta rätt växelläge. Upprepa tills du hittar rätt växelläge.

- Om ventilen är för öppen växlar inte AutoTrim-ventilen till full hastighet och kraft för snabbt (innan pulseringen). Vrid ventilen medsols 90 grader för att hitta rätt växelläge. Upprepa tills du hittar rätt växelläge.

## Återställa växelläget i AutoTrim-ventilen

1. Stäng ventilen helt genom att vrida den medsols tills den tar stopp.

2. Öppna ventilen helt genom att vrida den motsols 6,5 varv med en insexnyckel.

3. Vrid ventilen 90 grader åt gången för att hitta rätt växelläge, enligt ovan beskrivning.

4. Om korrekt växling inte kan uppnås med 5-8 varv, från helt stängt, kan service behövas, se avsnitt Service.

## AutoTrim-inställningar för vanliga tryckverktyg

Modell | Sänkt tomgångsvarvtal (varv/min)
--- | ---
EP4PTI9 HR10-MT / HR42-MT | 3100-3400
EP5PTI19 HR10-MT / EP5PTI17 HR42-MT | 3100-3400
EP6PTI32 HR10-MT / EP6PTI28 HR42-MT | 2900-3200
EP7PTI55 HR10-MT | 2875-3125
EP8PTI70 HR10-MT | 2675-2925
EP9PTI80 HR13-MT | 2725-2975
EP11PTI100 HR13-MT | 2325-2525
EP13PTI150 HR13-MT | 2225-2475

## AutoTrim-inställningar för lågtrycksverktyg

Modell | Sänkt tomgångsvarvtal (varv/min)
--- | ---
EP5PTI15 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP6PTI25 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP7PTI35 HR10-MT-L | 2650-3050
EP8PTI45 HR10-MT-L | 2650-3050
EP9PTI65 HR13-MT-L | 2450-2850
EP11PTI80 HR13-MT-L | 2300-2600
EP13PTI110 HR13-MT-L | 2150-2550

Fel AutoTrim-funktion kan leda till:

- Större spridning (fel moment).

- Längre åtdragningstid.

- Ingen avstängning.

Relevant information

- Växla till AutoTrim-funktion