# Prueba de condición de herramienta

## Condiciones de la prueba

Temperatura de unidad de impulso: aproximadamente 20° C.

Presión de aire dinámica: bar ( psi)

Diámetro de manguera: Ø 10 mm Hose length: 3 m

A | SRTT - Transductor de par estático
B | Analizador ST (establecer en 850 Hz)

1. Compruebe la velocidad en vacío en dirección de avance con el tacómetro.

   Asegúrese de que la herramienta está funcionando a máxima velocidad independientemente del ajuste del AutoTrim o Trim. Si la herramienta se utiliza con AutoTrim, compruebe también la función AutoTrim.

2. Pruebe el par máximo y la frecuencia de impulso ajustando la frecuencia del filtro en ST Analizador a 850 Hz.

   Compruebe el par máximo y la frecuencia de pulsos en dirección inversa con un transductor de par estático SRTT. Tiempo de apriete: aproximadamente 1 segundo.

3. Compruebe el mecanismo de desconexión

   Realice algunos aprietes para comprobar que la herramienta se apaga correctamente.

Una herramienta en buen estado debe alcanzar los siguientes valores:

Modelo | Velocidad en vacío (rpm) | Frecuencia de pulsos, hacia la izquierda, estática (Hz) | Par máximo, hacia la izquierda, estática (mínimo) (Nm)
--- | --- | --- | ---
EP8PTI45 HR10-MT-L | 5700 -10%/+25% | 14-21 | 49

Una frecuencia de pulsos correcta indica que el motor de aire y la unidad de impulso están en buen estado. Si la frecuencia de impulsos es demasiado alta, añada más aceite. Si la frecuencia de impulsos es demasiado baja, reduzca el nivel de aceite.