# Особые меры предосторожности

- Убедитесь, что силовая головка закреплена надлежащим образом.

- Замените фиксатор четырехгранного приводного стержня или головку, если они изношены.

- Избегайте по возможности работы инструмента на холостом ходу без нагрузки.

- При использовании подвесного хомута убедитесь, что он находится в хорошем состоянии и закреплен надлежащим образом.

В этом разделе

- PTFE