# Niveau d’huile dans l’unité hydraulique

L’unité hydraulique doit contenir le niveau d’huile adapté pour que l’outil fonctionne correctement.

L'appoint en huile de l’unité hydraulique dépendra principalement du nombre de serrages, du niveau de couple et du nombre d’impulsions (temps de serrage).

L'utilisation de l’outil avec un niveau d’huile bas provoquera une usure prématurée des pièces de l’unité hydraulique. Elle aura également une incidence sur la performance et la précision de l’outil.

Toujours vérifier le couple de serrage après avoir fait le plein d’huile.

## Détecter un niveau d’huile bas dans l’unité hydraulique

- Durée de serrage plus longue

- Très haute fréquence des impulsions, surtout quand l’outil n’a pas été utilisé pendant un certain temps.

- Couple faible ou changements de couple anormaux (déviation accrue).

- Pas de coupure.

Pour mesurer la fréquence des impulsions, utiliser un transducteur de couple ou un transducteur en ligne connecté au matériel de test du couple, comme pour le Test d’état de l’outil.

Informations pertinentes

- Test de condition d’outil
- Vérification du couple - Mesure du couple résiduel sur l'assemblage