# AutoTrimバルブの調整

AutoTrimバルブの機能を定期的に確認してください。

AutoTrimバルブは、ランダウン中に減速し、1～2パルス後に完全な速度/パワーに自動的に切り替わります。そうならない場合はステップ1～3を踏んでください。

1. AutoTrim機能が始動したことを確認してください。

2. 定圧ツール用AutoTrim設定または低圧ツール用AutoTrim設定の表にある推奨減少（無負荷）回転数を確認してください。必要に応じて調節します。

   減少（無負荷）回転数の調整

3. 切り替え点の値を調整します。

   切り替え点バルブの調整

- バルブが閉じすぎていると、パルス開始時にAutoTrimは速度とパワー全開になりません。バルブを反時計方向に90度回転させて正しい切り替え点を探します。正しい切り替え点に達するまで繰り返します。

- バルブが開きすぎていると、ランダウン時にAutoTrimの速度とパワー全開への切り替えが早くなりすぎます。バルブを時計方向に90度回転させて正しい切り替え点を探します。正しい切り替え点に達するまで繰り返します。

## AutoTrimバルブの切り替え点のリセット

1. バルブが止まるまで時計回りに回して、切り替えバルブを完全に閉じます。

2. 六角レンチでバルブを反時計回りに6.5回分回して開きます。

3. 必要に応じて、上記のように、バルブを90度ずつ回転させて、正しい切り替え点を探します。

4. 完全な閉状態から5～8回転で正しい切り替え点が見つからない場合、保守サービスを要することがあります。サービスセクションをご覧ください。

## 定圧ツール用AutoTrim設定

型式 | 減少（無負荷）回転数(rpm)
--- | ---
EP4PTI9 HR10-MT / HR42-MT | 3100-3400
EP5PTI19 HR10-MT / EP5PTI17 HR42-MT | 3100-3400
EP6PTI32 HR10-MT / EP6PTI28 HR42-MT | 2900-3200
EP7PTI55 HR10-MT | 2875-3125
EP8PTI70 HR10-MT | 2675-2925
EP9PTI80 HR13-MT | 2725-2975
EP11PTI100 HR13-MT | 2325-2525
EP13PTI150 HR13-MT | 2225-2475

## 低圧ツール用AutoTrim設定

型式 | 減少（無負荷）回転数(rpm)
--- | ---
EP5PTI15 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP6PTI25 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP7PTI35 HR10-MT-L | 2650-3050
EP8PTI45 HR10-MT-L | 2650-3050
EP9PTI65 HR13-MT-L | 2450-2850
EP11PTI80 HR13-MT-L | 2300-2600
EP13PTI110 HR13-MT-L | 2150-2550

AutoTrim機能が正しく動作しないと、次が発生する場合があります。

- バラツキの増加(間違ったトルク)

- 締め付け時間が長くなる

- シャットオフしない

関連情報

- AutoTrim機能への切り替え