# 予防メンテナンスレベル 1

175,000 〜 225,000 回の締め付け後、または、年に1回の、いずれか早い方にメンテナンスを実行してください (表の基準締め付けを参照)。

ツールの機能を最大限に生かせるように、次の手順に従い、Atlas Copcoで推奨されているサービスツールとサービスキットを使用します。締め付けトルクと潤滑は、常にAtlas Copcoの推奨に従ってください。

## ツールハンドル

- 損傷の目視検査。

- ヨークとサスペンションポイントの点検。

- パルスユニットケーシングのブッシングとアンビル表面の点検。

- 入口ストレーナの清掃。

## エアモータ

- 損傷の目視検査。

- ベーンの交換。

- 必要な場合、ベアリングの交換。

## AutoTrim/トリム

- 部品の損傷、摩耗、閉塞を開いて点検。

- ニードル弁の清掃(AutoTrimのみ)。

- 必要な場合、シールの交換(AutoTrimのみ)。

- 手順に従った組み立てと調整。

## トリガとリバースバルブ：

- 漏れがなく、正しく作動することの確認。

- O-リングとワッシャの点検と、必要に応じた交換。

## サイレンサ

- 部品の損傷を開いて点検し、必要に応じて交換。

- フィルタの交換。

## パルスユニット

- シャットオフメカニズムの点検。

- 角ドライブと六角ドライブの亀裂または磨耗の点検。

- トルク調節ネジに、作動中に間違って設定が変更されることを防止するのに十分な摩擦があることを確認。

- 指示に従ってオイルを交換してください。

- 「ツール状態のテスト」に従ってパルス周波数が制限範囲内であることを確認します。

関連情報

- Tool Condition Test
- パルスユニットのオイル充填/交換手順
- 予防メンテナンス