# 故障排除指南

问题 | 原因 | 措施
--- | --- | ---
工具不断气，或拧紧时间过长。 | 目标扭矩接近工具的最大扭矩。 | 选择功率更大的更大工具。
| 动态空气压力低。 | 检查软管和连接器的尺寸。增大气压。
| 转速低。 | 参见问题“转速过低”。
| 延长件太长。 | 检查延长件。
| 延长件或套筒/钻头磨损。 | 检查延长件和套筒/钻头。
| 扭矩调节螺钉转的圈数过多。 | 逆时针调节扭矩调节螺钉，直到工具断气。
| 断气机构中的止动销未正确调整。 | 用计量器检查。
| 脉冲单元中的油位不正确。 | 调节油位或加油。
| 接头对工具而言太软。 | 选择功率更大的更大工具。
| 脉冲单元中的磨损部件。 | 检查并更换任何磨损部件，请参见 https://servaid.atlascopco.com。
| AutoTrim 故障。 | 检查 AutoTrim 功能。
| 已达到关节屈服点。 | 检查关节规格。
脉冲频率过高或过低。 | 脉冲单元中的油位不正确。 | 调节油位或加油。
断气不一致或精度不够 | 目标扭矩不在工具规格内。 | 更换不同尺寸的工具。
| 脉冲不足（硬接头，扭矩设置低）。 | 参见“优化 ErgoPulse 工具的性能”部分。
| 延长件太长。 | 检查延长件。
| 延长件或套筒/钻头磨损。 | 检查延长件和套筒/钻头。
| 供气压力波动。 | 使用压力调节器（每个工具）获得一致的空气供应。
| 脉冲单元中的油位不正确。 | 调节油位或加油。
| 扭矩调节螺钉上的摩擦力太低。 | 更换新螺钉。
| 断气机构中的部件磨损。 | 检查并更换任何磨损部件。
| 断气机构中的止动销未正确调整。 | 用计量器检查。
| AutoTrim 故障。 | 检查 AutoTrim 功能。
| 关节太软，最大扭矩设定。 | 稍微降低扭矩设置，或使用功率更大的更大工具。
转速过低。 | 气压不足。 | 检查软管和连接器的尺寸。增大气压。
| Trim 阀设置错误 | 调整 Trim 阀。
| 入口或消音器脏污。 | 必要时清洁或更换进气口滤网和消音器过滤器。
| 马达部件磨损。 | 检查并维修保养马达。
| 触发器阀门错误或损坏。 | 检查触发器阀门。
AutoTrim 不能正常工作。 | 工具手柄中的紧定螺钉被设置在 Trim 模式。 | 将紧定螺钉设置在 AutoTrim 模式。
| 消音器过滤器中有污垢。 | 更换消音器过滤器。
| 错误的调整或设置。 | 参见“调整 AutoTrim 阀”部分。
| AutoTrim 阀中的部件脏污或损坏。 | 检查并更换任何磨损部件。
| 使用了错误的自动调节部件。 | 检查备件以供使用，请参见 https://servaid.atlascopco.com。