# Control de la presión de aire, señal de RE

Se puede conectar la herramienta a un equipo de supervisión de presión para controlar el apriete. La señal de presión de la herramienta (presión diferencial sobre el motor) puede utilizarse para detectar:

- Sujeción ausente

- Liberación de la activación antes de alcanzar el par establecido

- Rosca gastada

- Desviación de rosca

- Reimpactos

- Caída del suministro de aire

Para conectar la herramienta a un equipo de supervisión de presión, recomendamos usar un juego de conexiones con generación de informes, consulte Accesorios https://servaid.atlascopco.com.

El equipo de supervisión de presión no mide el par

## Montaje del juego de conexiones con generación de informes

## Diagrama de señal de la presión de aire