# Kontrola krouticího momentu – zbytkové měření na skutečném spoji

1. Při utahování je nutné použít totéž vybavení, např. přípojky, nástrčné klíče nebo tlak vzduchu, jaké se budou používat při skutečném utahování.

2. Při provádění kontroly točivého momentu na skutečném spoji doporučujeme použít ST klíč s nastavením zbytkového měření*.

* Moment potřebný k tomu, aby se závity upevňovacího prvku (včetně hlavy), na který působí utahovací moment, pohybovaly vzhledem k protizávitu.

A | Skutečný spoj
B | Momentový klíč s monitorováním

1. Proveďte utažení.

2. Výsledek změřte pomocí momentového klíče.