# Уровень масла в импульсном узле

Для обеспечения корректной работы инструмента важно поддерживать в импульсном узле надлежащий уровень масла.

Необходимость в доливке масла в импульсный узел по большей части зависит от количества операций затяжки, уровня момента и количества импульсов (времени затяжки).

Эксплуатация инструмента при низком уровне масла приведет к ускоренному износу деталей импульсного узла. Также это повлияет на эффективность и точность работы инструмента.

Всегда проверяйте момент затяжки после заправки масла.

## Обнаружен низкий уровень масла в импульсном узле.

- Увеличение времени затяжки

- Очень высокая частота импульсов, особенно после того, как инструмент какое-то время не использовался.

- Низкий момент затяжки или ненормальное изменение момента (повышенное колебание).

- Отсутствие отключения.

Чтобы измерить частоту импульсов, используйте датчик измерения статического момента или линейный датчик, подсоединенный к оборудованию измерения момента в соответствии с разделом Проверка состояния инструмента.

Требуемая информация

- Проверка крутящего момента - остаточные измерения на фактическом стыке
- Проверка состояния инструмента