# 문제 해결 가이드

문제 | 이유 | 조치
--- | --- | ---
공구가 꺼지지 않거나 조임 시간이 너무 깁니다. | 목표 토크가 공구의 최대 토크에 가깝습니다. | 출력이 더 센 더 큰 공구를 선택했습니다.
| 동적 공기압이 낮습니다. | 호스 및 커플링의 치수를 확인합니다. 공기압을 증가합니다.
| 회전 속도가 낮습니다. | “회전 속도가 너무 낮습니다” 문제를 참조하십시오.
| 연장부가 너무 깁니다. | 연장부를 확인합니다.
| 연장부 또는 소켓/비트가 마모되었습니다. | 연장부 및 소켓/비트를 검사합니다.
| 토크 설정 나사를 너무 많이 돌렸습니다. | 공구가 차단될 때까지 토크 설정 나사를 반시계 방향으로 조정합니다.
| 차단 메커니즘의 스톱 핀이 잘못 조정되었습니다. | 게이지를 검사합니다.
| 펄스부 내의 잘못된 오일 레벨. | 오일 레벨을 조정하거나 오일을 보충합니다.
| 공구에 비하여 조인트가 너무 부드럽습니다. | 출력이 더 센 더 큰 공구를 선택했습니다.
| 펄스부에 마모 부품이 있습니다. | 검사하고 마모 부품을 교체하십시오, 자세한 내용은 https://servaid.atlascopco.com 웹 사이트를 참조하십시오
| AutoTrim 오작동. | AutoTrim 기능을 검사합니다.
| 조인트의 항복점에 도달했습니다. | 조인트 규격을 검사합니다.
펄스 주파수가 너무 높거나 낮습니다. | 펄스부 내의 잘못된 오일 레벨. | 오일 레벨을 조정하거나 오일을 보충합니다.
일정치 않은 차단 또는 불충분한 정확도 | 목표 토크는 공구 사양 내에 있지 않습니다. | 다른 공구의 크기로 변경합니다.
| 충분하지 않은 펄스(하드 조인트와 낮은 토크 설정). | ErgoPulse 도구의 성능 최적화 섹션을 참조하십시오.
| 연장부가 너무 깁니다. | 연장부를 확인합니다.
| 연장부 또는 소켓/비트가 마모되었습니다. | 연장부 및 소켓/비트를 검사합니다.
| 공기 공급의 압력 변동. | 일관된 공기 공급을 얻기 위해 (각 공구에 대하여) 압력 조절기를 사용하십시오.
| 펄스부 내의 잘못된 오일 레벨. | 오일 레벨을 조정하거나 오일을 보충합니다.
| 토크 설정 나사에서 마찰이 너무 낮습니다. | 새로운 나사로 교체합니다.
| 차단 메커니즘 내 부품이 마모되었습니다. | 검사하고 마모 부품을 교체합니다.
| 차단 메커니즘의 스톱 핀이 제대로 조정되지 않습니다. | 게이지를 검사합니다.
| AutoTrim 오작동. | AutoTrim 기능을 검사합니다.
| 조인트가 너무 부드러우며 토크가 최대로 설정되었습니다. | 약간 토크 설정을 줄이거나 출력이 더 센 더 큰 공구를 사용합니다.
회전 속도가 너무 낮습니다. | 공기압이 충분하지 않습니다. | 호스 및 커플링의 치수를 확인합니다. 공기압을 증가합니다.
| 잘못된 Trim 밸브 설정 | Trim 밸브를 조정합니다.
| 유입구 또는 소음기 내에 먼지가 있습니다. | 필요하면 공기 유입구 여과기와 소음기 필터를 청소하거나 교체합니다.
| 모터의 부품이 마모되었습니다. | 모터를 검사하고 정비합니다.
| 트리거 밸브가 틀리거나 손상되었습니다. | 트리거 밸브를 검사합니다.
AutoTrim이 제대로 작동하지 않음 | 공구 손잡이의 무두 볼트가 Trim 모드로 설정되어 있습니다. | AutoTrim 모드로 무두 볼트를 설정합니다.
| 소음기 필터의 먼지. | 무음 필터를 교체합니다.
| 잘못된 조정 또는 설정. | AutoTrim 밸브 조정 섹션을 참조하십시오.
| AutoTrim 내의 먼지 또는 손상된 부품. | 검사하고 마모 부품을 교체합니다.
| 잘못된 자동 트림 부품이 사용되었습니다. | 사용할 예비 부품을 확인하고, https://servaid.atlascopco.com 웹 사이트를 참조하십시오.