# Einstellen des AutoTrim-Ventils

Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion des AutoTrim-Ventils.

Das AutoTrim-Ventil hat während des Herunterfahrens eine reduzierte Drehzahl und schaltet nach 1-2 Impulsen automatisch auf volle Drehzahl/Leistung um. Wenn dies nicht der Fall ist, führen Sie die Schritte 1-3 aus.

1. Sicherstellen, dass die Auto-Trim-Funktion korrekt aktiviert wurde.

2. Prüfen Sie die empfohlene reduzierte (Freilauf-) Drehzahl gemäß Tabelle AutoTrim-Einstellungen für Normaldruckwerkzeuge oder AutoTrim-Einstellungen für Niederdruckwerkzeuge. Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor.

   Einstellung der reduzierten (Freilauf-) Drehzahl

3. Stellen Sie den Ventil-Schaltpunkt ein.

   Einstellen des Ventil-Schaltpunkts

- Ist das Ventil zu sehr geschlossen, wechselt das AutoTrim Ventil nicht in die geöffnete Position, wenn die Impulse beginnen. Drehen Sie das Ventil um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, um den richtigen Schaltpunkt zu finden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der richtige Schaltpunkt erreicht ist.

- Ist das Ventil zu weit geöffnet, wechselt das AutoTrim Ventil zu schnell zu voller Drehzahl und Leistung (beim Herunterfahren). Drehen Sie das Ventil um 90 Grad im Uhrzeigersinn, um den richtigen Schaltpunkt zu finden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der richtige Schaltpunkt erreicht ist.

## Erneutes Einstellen des Schaltpunkts des AutoTrim-Ventils

1. Schließen Sie das Schaltventil vollständig, indem Sie es im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

2. Öffnen Sie das Ventil mit einem Inbusschlüssel 6,5 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.

3. Drehen Sie falls notwendig das Ventil um jeweils 90 Grad, um den richtigen Schaltpunkt zu finden (siehe Beschreibung oben).

4. Wenn mit 5-8 Umdrehungen aus dem vollständig geschlossenen Zustand kein korrektes Schaltverhalten erreicht werden kann, muss das Ventil möglicherweise gewartet werden (siehe Abschnitt Service).

## AutoTrim-Einstellungen für Normaldruckwerkzeuge

Modell | Reduzierte (Freilauf-) Drehzahl (U/min)
--- | ---
EP4PTI9 HR10-MT / HR42-MT | 3100-3400
EP5PTI19 HR10-MT / EP5PTI17 HR42-MT | 3100-3400
EP6PTI32 HR10-MT / EP6PTI28 HR42-MT | 2900-3200
EP7PTI55 HR10-MT | 2875-3125
EP8PTI70 HR10-MT | 2675-2925
EP9PTI80 HR13-MT | 2725-2975
EP11PTI100 HR13-MT | 2325-2525
EP13PTI150 HR13-MT | 2225-2475

## AutoTrim-Einstellungen für Niederdruckwerkzeuge

Modell | Reduzierte (Freilauf-) Drehzahl (U/min)
--- | ---
EP5PTI15 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP6PTI25 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP7PTI35 HR10-MT-L | 2650-3050
EP8PTI45 HR10-MT-L | 2650-3050
EP9PTI65 HR13-MT-L | 2450-2850
EP11PTI80 HR13-MT-L | 2300-2600
EP13PTI110 HR13-MT-L | 2150-2550

Eine falsch eingestellte AutoTrim-Funktion kann folgende Ursachen haben:

- Erhöhte Streuung (falsches Drehmoment).

- Längere Anzugsdauer

- Keine Abschaltung

Relevante Informationen

- Wechsel zur AutoTrim-Funktion