# Poziom 1 konserwacji zapobiegawczej

Konserwację należy wykonać po 175 000 – 225 000 dokręceń (patrz tabela „Dokręcanie referencyjne”) lub raz w roku w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Aby zapewnić maksymalną wydajność narzędzia, należy stosować się do poniższych instrukcji i używać zalecanych narzędzi serwisowych oraz zestawów serwisowych firmy Atlas Copco. Należy stosować moment dokręcania i metody smarowania zalecane przez firmę Atlas Copco.

## Rękojeść narzędzia

- Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

- Sprawdź jarzmo i punkty zawieszenia.

- Sprawdź tuleję w obudowie modułu impulsowego oraz powierzchnię kowadła.

- Oczyść filtr siatkowy na wlocie.

## Silnik pneumatyczny

- Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

- Wymień łopatki.

- Jeśli to konieczne, wymień łożyska.

## AutoTrim / Trim

- Otwórz i sprawdź części pod kątem uszkodzeń, zużycia lub blokady.

- Wyczyść zawór iglicowy (tylko AutoTrim).

- Jeśli to konieczne, wymień uszczelkę (tylko AutoTrim).

- Zmontuj i wyreguluj zgodnie z instrukcjami.

## Zawór wyzwalający i nawrotny

- Poszukaj nieszczelności i upewnij się, że działa prawidłowo.

- Sprawdź pierścienie o-ring i podkładkę; jeśli to konieczne, wymień.

## Tłumik

- Otwórz i sprawdź części pod kątem uszkodzeń; jeśli to konieczne, wymień.

- Zmień filtr.

## Moduł impulsowy

- Sprawdź mechanizm odcinania.

- Sprawdź kwadratową końcówkę napędową i sześciokątną końcówkę napędową pod kątem pęknięć lub zużycia.

- Upewnij się, że śruba regulacji momentu obrotowego zapewnia dość tarcia, aby nie dopuścić do tego, by ustawienie podczas eksploatacji przypadkowo się zmieniło.

- Dokonaj odpowiedniej wymiany oleju.

- Upewnij się, że częstotliwość impulsów mieści się w zakresie – patrz „Test stanu narzędzia”.

Ważne informacje

- Instrukcja uzupełniania i wymiany oleju dla modułu impulsowego
- Konserwacja zapobiegawcza
- Test stanu narzędzia