# Justierung der Anschlagstiftposition

Die Position des Anschlagstifts wird im Werk korrekt eingestellt. Sollte die Position aufgrund einer Wartung oder eines Austauschs von Teilen neu eingestellt oder justiert werden müssen, befolgen Sie hierzu bitte die folgenden Anweisungen.

Maß D ist der Öffnungsdurchmesser für die Messvorrichtung.

D = 1.6 mm

1. Setzen Sie in die Einstellschraube einen 2,5 mm Innensechskantschlüssel ein.

2. Halten Sie die Pulseinheit so, dass die Anschlagflächen des Trägheitskörpers und des Amboss in horizontaler Position liegen und der Inbusschlüssel nach unten zeigt.

3. Auf den Trägheitskörper drücken, um die Öffnung für die Messvorrichtung zu erhalten.

4. Eine Messvorrichtung (wie beispielsweise eine Bohrspitze) mit dem korrekten Durchmesser D in die Öffnung einsetzen.

5. Die Öffnung korrekt einstellen; die Einstellschraube hierzu um jeweils 45 Grad drehen, bis die Messvorrichtung mit der Pulseinheit fluchtet.

   Ein unnötiges Drehen der Einstellschraube vermeiden.

   - Die Schraube zum Anheben der Messvorrichtung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

   - Die Schraube zum Senken der Messvorrichtung im Uhrzeigersinn drehen.

6. Prüfen, ob die Messvorrichtung korrekt eingesetzt wurde; hierzu den Trägheitskörper wiederholt drücken und loslassen. Die Messvorrichtung sollte in die korrekte Position zurückkehren, bei der sie mit der Pulseinheit auf einer Linie liegt.

7. Auf die Einstellschraube Loctite 290 auftragen.