# Verifica delle condizioni dell'utensile

## Condizioni di verifica

Temperatura dell'unità a impulsi: circa 20°C.

Pressione dinamica dell'aria: 4 bar (58 psi).

Dimensione del tubo flessibile: Ø 10 mm Lunghezza del tubo flessibile: 3 m

A | Trasduttore della coppia statica SRTT
B | Analizzatore ST (impostato su 850 Hz)

1. Verificare la velocità a vuoto in avanti con il tachimetro.

   Assicurarsi che l'utensile venga eseguito a velocità completa a prescindere dall'impostazione AutoTrim o Trim. Se l'utensile viene utilizzato con AutoTrim, verificare anche il funzionamento di quest'ultimo elemento.

2. Verificare la coppia massima e la frequenza dell'impulso impostando la frequenza del filtro in ST Analyzer su 850 Hz.

   Verificare la coppia massima e la frequenza dell'impulso in direzione inversa utilizzando un trasduttore della coppia statica SRTT. Tempo di serraggio circa 1 secondo.

3. Ispezione del meccanismo di arresto.

   Effettuare alcuni serraggi per verificare che l'utensile si arresti in maniera corretta.

Un utensile in buone condizioni deve ottenere i valori seguenti:

Modello | Velocità a vuoto (giri/min) | Frequenza di impulso antioraria statica (Hz) | Coppia massima antioraria statica (Nm)
--- | --- | --- | ---
EP8PTI45 HR10-MT-L | 5700 -10%/+25% | 14-21 | 49

La frequenza di impulso corretta indica che il motorino dell'aria e l'unità a impulsi sono in buone condizioni. Se la frequenza di impulso è troppo alta, aggiungere più olio. Se la frequenza di impulso è troppo bassa, ridurre il livello dell'olio.