# Einstellung des Anziehmoments

Die Verwendung des Geräts über dem empfohlenen Höchstdrehmoment kann zu Fehlfunktionen und schnellerem Verschleiß führen.

Führen Sie immer eine Kontrolle des Anziehmoments an der tatsächlichen Verbindung durch.

1. Entfernen Sie den eingeschobenen Abdeckstopfen vorne am Werkzeug.

2. Drehen Sie die Impulseinheit, bis Sie die Stellschraube im Loch sehen.

3. Mit einem niedrigen Drehmoment beginnen und dieses erhöhen, bis das gewünschte Drehmoment erreicht wird.