# Test av verktygets tillstånd

## Testförhållanden

Temperatur pulsenhet: ca 20 °C.

Dynamiskt maximalt lufttryck: 4 bar (58 psi).

Slangstorlek: Ø 10 mm slanglängd: 3 m

A | Statisk momentgivare SRTT
B | ST analysator (inställd till 850 Hz)

1. Testa tomgångsvarvtalet i framåtriktningen i varvräknaren.

   Se till att verktyget körs med full hastighet oberoende av AutoTrim eller Trim-inställningen. Om verktyget används med AutoTrim, testa även AutoTrim-funktionen.

2. Testa maximalt åtdragningsmoment och pulsfrekvens genom att sätta filterfrekvensen i ST-analysatorn till 850 Hz.

   Test det maximala vridmomentet och pulsfrekvensen i omvänd riktning med en statisk SRTT-momentgivare. Åtdragningstid ca 1 sekund.

3. Kontrollera avstängningsmekanismen.

   Gör några åtdragningar och kontrollera att verktyget stänger av korrekt.

Ett verktyg i gott skick ska uppnå följande värden:

Modell | Tomgångsvarvtal (varv/min) | Pulsfrekvens moturs statisk (Hz) | Max vridmoment CCW statisk (minimum) (Nm)
--- | --- | --- | ---
EP8PTI45 HR10-MT-L | 5700 -10%/+25% | 14-21 | 49

Korrekt pulsfrekvens indikerar att luftmotorn och pulsenheten är i gott skick. Om pulsfrekvensen är för hög - fyll på mer olja. Om pulsfrekvensen är för låg - minska oljenivån.