# Inspection quotidienne

- Vérifier que l’outil est en bon état et ne comporte pas de dommages visibles.

- Vérifier que le raccordement d’air et l’installation pneumatique sont effectués correctement. Écouter pour déceler toute fuite d’air.

- Vérifier que les douilles et rallonges ne comportent pas de dommages visibles.

- Vérifier que la pression d'air est correcte.

- Écouter pour vérifier qu'il n’y a pas de bruit inattendu pendant le fonctionnement de l’outil.