# Förebyggande underhåll

Det finns flera kriterier som påverkar behovet av service på EP-verktyg som; typ av skruvförband, vridmoment och åtdragningstid, produktionshastighet, lufttryck och luftkvalitet. Rekommendationerna baseras på ”referensåtdragning”, som angivet i tabellen nedan. Serviceintervaller och servicelösningar baseras på erfarenhet och interna tester.

## Referensåtdragning

Verktygsstorlek | Vridmoment för max moment | Åtdragningstid | Produktionshastighet åtdragningar/timme
--- | --- | --- | ---
EP 5-6 PTI | 70-80 % | 1 sekund | 600
EP 7-8 PTI | 70-80 % | 1 sekund | 600
EP 9 PTI | 70-80 % | 1,5 sekunder | 500
EP 11 PTI | 70-80 % | 1,5 sekunder | 500
EP 13 PTI | 70-80 % | 1,5 sekunder | 400

Luftinstallationen och luftkvaliteten för ”referensåtdragningen” ska stämma överens med rekommendationerna i produktanvisningarna. Avvikelser från ovan förhållanden kan påverka serviceintervallerna.