# Definindo o Torque de Aperto

Utilizar a ferramenta com um torque maior do que o torque máximo recomendado pode resultar em funcionamento incorreto e desgaste mais rápido.

Sempre faça um controle do torque de aperto na junta real.

1. Remova o bujão ranhurado da tampa na parte frontal da ferramenta.

2. Gire a unidade de pulso até observar o parafuso de ajuste no furo.

3. Comece com um torque baixo e aumente-o até atingir o nível de torque desejado.