# Impostazione della coppia di serraggio

L'utilizzo di un utensile a una coppia maggiore rispetto alla coppia massima consigliata potrebbe risultare in un funzionamento non corretto e in un'usura più rapida.

Controllare sempre la coppia di serraggio sul giunto effettivo.

1. Rimuovere il tappo del coperchio fessurato dalla parte anteriore dell’utensile.

2. Ruotare l’unità a impulsi finché non si vede la vite di regolazione nel foro.

3. Iniziare da una coppia ridotta e aumentarla fino a raggiungere il livello di coppia desiderato.