# Nastavení utahovacího momentu

Použití nástroje s vyšším utahovacím momentem než je doporučovaný maximální moment může vést k nesprávné funkci a rychlejšímu opotřebení.

Vždy proveďte kontrolu utahovacího momentu aktuálního spoje.

1. Odstraňte drážkovanou záslepku krytu v přední části nástroje.

2. Otáčejte pulzní jednotkou, dokud v otvoru neuvidíte nastavovací šroub.

3. Začněte s nízkým utahovacím momentem a zvyšujte jej, dokud nedosáhnete požadované úrovně utahovacího momentu.