# Kontroll av åtdragningsmoment – mätning av resterande åtdragningsmoment på faktiskt förband

1. Se till att du använder samma utrustning, som förlängningar, uttag och lufttryck under åtdragningen som kommer att användas på själva åtdragningsapplikationen.

2. Vid kontroll av åtdragningsmomentet på det faktiska förbandet rekommenderar vi att du använder en ST-nyckel med inställning för mätning av resterande åtdragningsmoment*.

* Det moment som krävs för att få gängorna på fästelementet (inklusive skruvskallen) på vilket moment appliceras, att röra sig i förhållande till gängan på arbetsstycket.

A | Det verkliga förbandet
B | Momentnyckel med övervakning

1. Utför en åtdragning.

2. Mät resultatet med momentnyckeln med övervakning.