# Rozwiązywanie problemów

Usterka | Przyczyna | Czynność
--- | --- | ---
Narzędzie nie jest odcinane lub czas dokręcania jest zbyt długi. | Docelowy moment obrotowy zbliżony do maksymalnego momentu obrotowego narzędzia. | Wybierz większe narzędzie o większej mocy.
| Niskie dynamiczne ciśnienie powietrza. | Sprawdź wymiary węża i złączy. Zwiększ ciśnienie powietrza.
| Niska prędkość obrotowa. | Zobacz opis problemu „Prędkość obrotowa jest zbyt niska”.
| Przedłużka jest zbyt długa. | Sprawdź przedłużkę.
| Zużyta przedłużka lub zużyte nasadki/bity. | Sprawdź przedłużkę i nasadki/bity.
| Śruba regulacji momentu została za bardzo przekręcona. | Obracaj śrubę regulacji momentu w lewo, aż narzędzie zostanie wyłączone.
| Trzpień ograniczający w mechanizmie odcinającym jest nieprawidłowo wyregulowany. | Sprawdź za pomocą przyrządu pomiarowego.
| Nieprawidłowy poziom oleju w module impulsowym. | Wyreguluj poziom oleju lub uzupełnij olej.
| Połączenie jest zbyt miękkie dla narzędzia. | Wybierz większe narzędzie o większej mocy.
| Zużyte części w module impulsowym. | Sprawdź i wymień zużyte części – patrz https://servaid.atlascopco.com.
| Nieprawidłowo działająca funkcja AutoTrim. | Sprawdź funkcję AutoTrim.
| Została osiągnięta granica plastyczności połączenia. | Sprawdź specyfikację połączenia.
Częstotliwość impulsów jest zbyt duża albo zbyt mała. | Nieprawidłowy poziom oleju w module impulsowym. | Wyreguluj poziom oleju lub uzupełnij olej.
Niespójne odcinanie lub niedostateczna dokładność | Docelowy moment obrotowy nie mieści się w specyfikacji narzędzia. | Zmień na inny rozmiar narzędzia.
| Za mało impulsów (połączenie sztywne i ustawienie niskiego momentu obrotowego). | Patrz „Optymalizowanie wydajności narzędzia ErgoPulse”.
| Przedłużka jest zbyt długa. | Sprawdź przedłużkę.
| Zużyta przedłużka lub zużyte nasadki/bity. | Sprawdź przedłużkę i nasadki/bity.
| Wahania ciśnienia w obwodzie zasilania powietrzem. | Użyj regulatora ciśnienia (dla każdego narzędzia), aby uzyskać równomierne zasilanie powietrzem.
| Nieprawidłowy poziom oleju w module impulsowym. | Wyreguluj poziom oleju lub uzupełnij olej.
| Zbyt niski opór śruby regulacji momentu. | Wymień na nową śrubę.
| Zużyte części w mechanizmie odcinającym. | Sprawdź i wymień zużyte części.
| Trzpień ograniczający w mechanizmie odcinającym jest nieprawidłowo wyregulowany. | Sprawdź za pomocą przyrządu pomiarowego.
| Nieprawidłowo działająca funkcja AutoTrim. | Sprawdź funkcję AutoTrim.
| Połączenie jest zbyt miękkie i ustawiono maksymalny moment obrotowy. | Zmniejsz nieco ustawienie momentu obrotowego lub użyj większego narzędzia o większej mocy.
Prędkość obrotowa jest zbyt niska. | Zbyt niskie ciśnienie powietrza. | Sprawdź wymiary węża i złączy. Zwiększ ciśnienie powietrza.
| Nieprawidłowe ustawienie zaworu ograniczającego | Wyreguluj zawór ograniczający.
| Zanieczyszczenia we wlocie lub tłumiku. | Wyczyść lub wymień w razie potrzeby sitko na wlocie powietrza i filtr tłumika.
| Zużyte części silnika. | Sprawdź silnik i przeprowadź na nim prace serwisowe.
| Nieprawidłowy lub uszkodzony zawór wyzwalający. | Sprawdź zawór wyzwalający.
Funkcja AutoTrim nie działa prawidłowo. | Śruba ustalająca na rękojeści narzędzia jest ustawiona w położeniu trybu Trim. | Ustaw śrubę ustalającą w położeniu trybu AutoTrim.
| Zanieczyszczony filtr tłumika. | Wymień filtr tłumika.
| Nieprawidłowa regulacja lub nieprawidłowe ustawienia. | Patrz dział „Regulacja zaworu AutoTrim”.
| Zanieczyszczone lub uszkodzone części układu AutoTrim. | Sprawdź i wymień zużyte części.
| Użyto nieprawidłowej części układu AutoTrim. | Sprawdź część zamienną, której należy użyć – patrz https://servaid.atlascopco.com.