# Preventivní údržba

Existuje několik kritérií, která ovlivňují potřebu údržby EP nástrojů; patří mezi ně typ spoje, utahovací moment a trvání utažení, rychlost produkce, tlak vzduchu a kvalita vzduchu. Doporučení jsou založena na „referenčním utažení“, jehož kritéria jsou uvedena v tabulce níže. Intervaly údržby a řešení údržby jsou založeny na zkušenostech a interním testování.

## Referenční utažení

Velikost nástroje | Maximální moment | Čas utahování | Rychlost produkce utažení/hodinu
--- | --- | --- | ---
EP 5-6 PTI | 70-80 % | 1 sekunda | 600
EP 7-8 PTI | 70-80 % | 1 sekunda | 600
EP 9 PTI | 70-80 % | 1,5 sekundy | 500
EP 11 PTI | 70-80 % | 1,5 sekundy | 500
EP 13 PTI | 70-80 % | 1,5 sekundy | 400

Instalace přívodu vzduchu a kvalita vzduchu pro „referenční utažení“ musí být v souladu s doporučeními Pokynů k používání výrobku. Odchýlka od shora uvedených podmínek může ovlivnit intervaly údržby.