# Istruzioni per il rabbocco e il cambio dell'olio dell'unità a impulsi

Apparecchiatura necessaria per il rabbocco e il cambio dell'olio:

- Olio dell'unità a impulsi Atlas Copco.

- Kit di riempimento olio unità a impulsi Atlas Copco.

  Per il numero di ordine delle parti di ricambio, vedere https://servaid.atlascopco.com.

Kit apparecchiatura per rabbocco dell'olio

- 2 adattatori M3

- 2 adattatori M4

- 4 tubo flessibile da 540 mm

- 2 tubo flessibile da 50 mm

- 1 tubo flessibile da 120 mm

- 1 siringa da 50 ml

- 1 siringa da 1 ml

- 4 tappi

- 5 connessioni

- 2 connessioni

- 2 lattine

- 2 coperchi

1. Posizionare l'unità a impulsi in una morsa a un angolo tale che il foro di uscita si trovi nel punto più alto.

2. Rimuovere la vita che copre l'apertura di ingresso. Assicurarsi che l'O-ring si trovi sulla vite e non sia rimasto nell'unità a impulsi. Collegare il tubo flessibile di rabbocco a mano, con l'estremità del connettore del tubo flessibile connessa all'unità a impulsi.

3. Riempire la siringa grande di olio fino alla capacità massima dalla lattina dell'olio.

   Utilizzare sempre olio nuovo per unità a impulsi di Atlas Copco.

4. Rimuovere il tappo dal tubo flessibile di rabbocco e poi collegare la siringa al tubo flessibile.

5. Rimuovere la vite che copre l'apertura di uscita dell'unità a impulsi. Assicurarsi che l'O-ring si trovi sulla vite e non sia rimasto nell'unità a impulsi. Fissare il tubo flessibile di ritorno all'unità a impulsi.

6. Rimuovere il tappo dal tubo flessibile di ritorno e poi collegarlo alla lattina dell'olio.

7. Cominciare a riempire l'unità a impulsi con la siringa grande. Quando si versa l'olio nell'unità a impulsi, usciranno delle bolle d'aria.

8. Ruotare l'incudine in avanti e all'indietro durante il rabbocco d'olio fino a quando non fuoriescono più bolle dall'unità a impulso.

9. Ruotare l'intera unità a impulsi durante il riempimento dell'olio, in modo da prevenire la formazione di bolle d'aria all'interno dell'unità a impulso.

10. Rimuovere il tubo flessibile di ritorno dalla lattina dell'olio e inserire il tappo sull'estremità del tubo flessibile di ritorno.

11. Rimuovere il tubo di ritorno dall'apertura di uscita dell'unità a impulsi. Riposizionare la vite che copre l'apertura di uscita.

12. Adesso, posizionare l'unità a impulsi in orizzontale all'interno della morsa, con l'apertura di ingresso rivolta verso l'alto.

13. Rimuovere la siringa dal tubo flessibile di rabbocco e inserire il tappo sull'estremità del tubo flessibile di rabbocco.

14. Rimuovere il tubo flessibile di rabbocco dell'olio dall'unità a impulsi.

15. Utilizzare la siringa piccola per estrarre la quantità corretta, vedere la tabella Rabbocco dell'olio.

16. Riposizionare la vite che copre l'apertura di ingresso.

## Rabbocco dell'olio

Riduzione dell'olio (X) da un'unità a impulsi piena al 100% | Volume dell'olio approssimativo nell'unità a impulsi
--- | ---
0.5 ± 0,05 ml | 9 ml