# Monitoramento da Pressão do Ar, Sinal RE

É possível conectar a ferramenta a um equipamento de monitoramento de pressão para monitorar o aperto. O sinal de pressão da ferramenta (diferencial de pressão sobre o motor) pode ser usado para detectar:

- Fixadores faltantes

- A liberação do gatilho antes do torque definido ser atingido

- Roscas retiradas

- Roscas cruzadas

- Novos acertos

- Queda no suprimento de ar

Para conectar a ferramenta a um equipamento de monitoramento de pressão recomendamos o uso de um Kit de Relato de Conexão, consulte Acessórios em https://servaid.atlascopco.com.

Observe que o equipamento de monitoramento de pressão não mede o torque.

## Montagem do Kit de Relato de Conexão

## Diagrama de Sinal de Pressão de Ar