# AutoTrim 밸브 조정하기

정기적으로 AutoTrim 밸브의 기능을 점검해 주세요.

AutoTrim 밸브는 런다운 동안 감소된 속도를 제공하며 자동으로 1~2 펄스 후에 최고 속도/출력으로 전환합니다. 그런 경우가 아닌 경우, 단계 1-3 을 따라주세요.

1. AutoTrim 기능이 정확하게 올바르게 활성화 되었는지 확인해 주세요.

2. 일반 압력 공구의 AutoTrim 설정표 또는 저압 공구의 AutoTrim 설정표에 따라, 권장되는 감소 (자유) 속도를 확인해 주세요. 필요한 경우 조정하세요.

   감소 (자유) 속도 조정하기

3. 스위칭 포인트 밸브를 조정하세요.

   스위칭 포인트 밸브 조정하기

- 밸브가 너무 닫혀있는 경우, 펄스가 시작할 때 AutoTrim은 최대 속도와 출력으로 전환되지 않습니다. 정확한 스위칭 포인트를 찾을 수 있도록 반시계 방향으로 밸브를 90도 돌립니다. 정확한 스위칭 포인트에 도달할 때까지 반복합니다.

- 밸브가 너무 열려 있으면, AutoTrim은 (런다운 동안) 너무 빨리 최대 속도와 출력으로 전환합니다. 정확한 스위칭 포인트를 찾을 수 있도록 시계 방향으로 밸브를 90도 돌립니다. 정확한 스위칭 포인트에 도달할 때까지 반복합니다.

## AutoTrim 밸브의 전환 포인트 다시 설정

1. 스위칭 밸브가 멈출 때까지, 시계 방향으로 돌려, 완전히 닫아주세요.

2. 앨런 키를 사용하여 반시계 방향으로 6.5 회전하여 밸브를 열어주세요.

3. 필요한 경우, 상술한 바와 같이, 정확한 전환 포인트를 찾기 위해 밸브를 한 번에 90도 회전합니다.

4. 5-8 회전으로 완전히 전환할 수 없는 경우, 완전히 닫힌 상태에서, 서비스가 필요할 수도 있습니다 서비스 섹션 참조.

## 일반 압력 공구를 위한 AutoTrim 설정

모델 | 감소 (자유) 속도(rpm)
--- | ---
EP4PTI9 HR10-MT / HR42-MT | 3100-3400
EP5PTI19 HR10-MT / EP5PTI17 HR42-MT | 3100-3400
EP6PTI32 HR10-MT / EP6PTI28 HR42-MT | 2900-3200
EP7PTI55 HR10-MT | 2875-3125
EP8PTI70 HR10-MT | 2675-2925
EP9PTI80 HR13-MT | 2725-2975
EP11PTI100 HR13-MT | 2325-2525
EP13PTI150 HR13-MT | 2225-2475

## 저압 공구를 위한 AutoTrim 설정

모델 | 감소 (자유) 속도(rpm)
--- | ---
EP5PTI15 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP6PTI25 HR10-MT-L / HR42-MT-L | 2600-3100
EP7PTI35 HR10-MT-L | 2650-3050
EP8PTI45 HR10-MT-L | 2650-3050
EP9PTI65 HR13-MT-L | 2450-2850
EP11PTI80 HR13-MT-L | 2300-2600
EP13PTI110 HR13-MT-L | 2150-2550

부적절한 AutoTrim 기능이 초래할 수 있는 결과:

- 분산 증가(잘못된 토크).

- 더 긴 조임 시간.

- 공구가 차단되지 않음.

관련 정보

- AutoTrim 기능으로 전환