# Felsökningsguide

Problem | Orsak | Åtgärd
--- | --- | ---
Verktyget stängs inte av, eller så är åtdragningstiden för lång. | Målmoment nära verktygets maximala vridmoment. | Välj ett större verktyg med mer kraft.
| Lågt dynamiskt lufttryck. | Kontrollera dimensionerna på slang och kopplingar. Öka lufttrycket.
| Låg rotationshastighet. | Se problemet ”Rotationshastigheten är för låg”.
| Förlängaren är för lång. | Kontrollera förlängningen.
| Sliten förlängning eller slitna hylsor/bits. | Kontrollera förlängning och hylsa/bit.
| Momentinställningsskruven vrids för mycket. | Justera vridmomentinställningsskruven CCW tills verktyget stängs av.
| Stoppinnen i avstängningsmekanismen är felaktigt inställd. | Kontrollera med en mätare.
| Felaktig oljenivå i pulsenheten. | Justera oljenivån eller fyll på oljan.
| Förbandet är för mjukt för verktyget. | Välj ett större verktyg med mer kraft.
| Slitna delar i pulsenheten. | Kontrollera och byt ut alla slitna delar, se https://servaid.atlascopco.com.
| AutoTrim fungerar felaktigt. | Kontrollera AutoTrim-funktionen.
| Förbandets sträckgräns har uppnåtts. | Kontrollera förbandets specifikation.
Pulsfrekvensen är för hög eller för låg. | Felaktig oljenivå i pulsenheten. | Justera oljenivån eller fyll på oljan.
Inkonsekvent avstängning eller otillräcklig noggrannhet | Målmomentet ligger inte inom verktygsspecifikationen. | Byt till en annan verktygsstorlek.
| Inte tillräckligt många pulser (hårt förband och lågt inställt vridmoment). | Se avsnittet Hur du optimerar ditt ErgoPulse-verktygs prestanda.
| Förlängaren är för lång. | Kontrollera förlängningen.
| Sliten förlängning eller slitna hylsor/bits. | Kontrollera förlängning och hylsa/bit.
| Tryckfluktuationer i lufttillförseln. | Använd en tryckregulator (för varje verktyg) för att få jämn lufttillförsel.
| Felaktig oljenivå i pulsenheten. | Justera oljenivån eller fyll på oljan.
| För låg friktion på skruven för momentinställning. | Byt ut med ny skruv.
| Slitna delar i avstängningsmekanismen. | Kontrollera och byt ut alla slitna delar.
| Stoppinnen i avstängningsmekanismen är felaktigt inställd. | Kontrollera med en mätare.
| AutoTrim fungerar felaktigt. | Kontrollera AutoTrim-funktionen.
| Förbandet är för mjukt och momentinställningen är på max. | Minska momentinställningen något, eller använd ett större verktyg med mer kraft.
Rotationshastigheten är för låg. | Inte tillräckligt lufttryck. | Kontrollera dimensionerna på slang och kopplingar. Öka lufttrycket.
| Felaktigt inställd Trim-ventil | Justera Trim-ventilen.
| Smuts i inloppet eller ljuddämparen. | Rengör eller byt ut luftinloppsfiltret och ljuddämparfiltret om nödvändigt.
| Slitna delar i motorn. | Inspektera och utför service på motorn.
| Fel eller skadad Trycke-ventil. | Inspektera Trycke-ventilen.
AutoTrim fungerar inte korrekt | Ställskruven i verktygshandtaget är inställt till Trim-läge. | Ställ in inställningsskruven i AutoTrim-läget.
| Smuts i ljuddämparens filter. | Byt ut ljuddämparens filter.
| Felaktiga justeringar eller inställningar. | Se avsnittet Justera AutoTrim-ventilen.
| Smuts eller skadade delar i AutoTrim. | Kontrollera och byt ut alla slitna delar.
| Fel AutoTrim-komponent har använts. | Kontrollera vilken reservdel som ska användas, se https://servaid.atlascopco.com.